**AMBALAJ, TEHLİKESİZ VE TEHLİKELİ ATIKLAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ATIK CİNSİ** | **ATIK ADI** | **ATIK KODU** |
| BİG-BAG, LAMİNELİ ÇUVAL | PP PLASTİK AMBALAJ ATIĞI | 15 01 02 |
| KILIF | PP PLASTİK AMBALAJ ATIĞI | 15 01 02 |
| İPLİKLERİN SARILDIĞI PLASTİK MASURA | PP PLASTİK AMBALAJ ATIĞI | 15 01 02 |
| STREÇ, NAYLON | PE PLASTİK AMBALAJ ATIĞI | 15 01 02 |
| AHŞAP PALET | AHŞAP AMBALAJ ATIĞI | 15 01 03 |
| KARTON MASURA | KÂĞIT VE KARTON AMBALAJ | 15 01 01 |
| BALYALARA SARILAN PLASTİK YEŞİL ŞERİT | ATIK PLASTİK | 07 02 13 |
| BOYA ATIKLARININ DONMUŞ HALİ | ATIK PLASTİK | 07 02 13 |
| ÇOÇUK BEZİNİN YAN KESİM FİRESİ (YEŞİL VEYA BEYAZ) | ATIK PLASTİK | 07 02 13 |
| HALI ÜRETİMİ YAPILIRKEN HALIDAN ÇIKAN TOZ (HALI TOZU) | İŞLENMİŞ TEKSTİL ELYAFI ATIĞI | 04 02 22 |
| ÜRETİLEN KUMAŞ YAN KESİM FİRESİ | İŞLENMİŞ TEKSTİL ELYAFI ATIĞI | 04 02 22 |
| PLASTİK KASA VEYA SANDALYE ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR | PLASTİK ÇAPAKLAR | 12 01 05 |
| TEHLİKELİ MADDELERLE KONTAMİNE OLMUŞ PLASTİKLER (BİDON, KAP, IBC VB.) | TEHLİKELİ MADDELERİN KALINTILARINI İÇEREN YA DA TEHLİKELİ MADDELERLE KONTAMİNE OLMUŞ AMBALAJLAR | 15 01 10 |
| TEHLİKELİ MADDELERLE KİRLENMİŞ BEZLER, KUMAŞ PARÇASI VE FİLTRELER | TEHLİKELİ MADDELERLE KİRLENMİŞ EMİCİLER, FİLTRE MALZEMELERİ (BAŞKA ŞEKİLDE TANIMLANMAMIŞ İSE YAĞ FİLTRELERİ), TEMİZLEME BEZLERİ, KORUYUCU GİYSİLER | 15 02 02\* |
| LABORATUVARLARDAN KAYNAKLANAN KİMYASAL ATIKLAR | LABORATUVAR KİMYASALLARI KARIŞIMLARI DAHİL TEHLİKELİ MADDELERDEN OLUŞAN YA DA TEHLİKELİ MADDELER İÇEREN LABORATUVAR KİMYASALLARI | 16 05 06\* |
| YEMEK YAPILIRKEN KULLANILAN YAĞ ATIKLARI | 20 01 25 DIŞINDAKİ SIVI VE KATI YAĞLAR | 20 01 26\* |
| MAKİNE VE EKİPMANLARDAN KAYNAKLANAN HİDROLİK ATIK YAĞLAR | MİNERAL ESASLI KLOR İÇERMEYEN HİDROLİK YAĞLAR | 13 01 10\* |
| FLÜORESAN LAMBA ATIKLARI | FLÜORESAN LAMBALAR VE DİĞER CIVA İÇEREN ATIKLAR | 20 01 21\* |
| KURŞUN VEYA ASİT İÇEREN AKÜ ATIKLARI | KURŞUNLU PİLLER | 16 06 01\* |
| PLASTİK PALET | PP PLASTİK AMBALAJ ATIĞI | 15 01 02 |